Термошкафы для видеонаблюдения «Оцелот»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | Тип | Количество подключаемыхIP-видеокамер | Преимущества |
|
| **Шкафы видеонаблюдения с поддержкой РоЕ+ 802.3at и встроенным источником бесперебойного питания (ИБП)** |
| Шкаф Оцелот-2242 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт, **4 АКБ 12В 7,2Ач** |
| Шкаф Оцелот-2242U | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с****90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** |
| Шкаф Оцелот-2282 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, два SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** |
| Шкаф Оцелот-2482 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 230Вт, **4 АКБ 12В 7,2Ач** |
| Шкаф Оцелот-22F2 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор с ИБП, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 16 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **8 портов SFP**30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт**, **4 АКБ 12В 7,2Ач** |
| Шкаф Оцелот-2241 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, два SFP-слота / четыре порта RJ-45 | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт |
| Шкаф Оцелот-2241T | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет PoE 120Вт |
| Шкаф Оцелот-2241U | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / четыре порта RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с****90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** |
| Шкаф Оцелот-2241UL | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / четыре порта RJ-45 | 4 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с****90Вт** на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** |
| Шкаф Оцелот-2281 | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / восемь портов RJ-45 | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** |
| Шкаф Оцелот-2281T | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, два SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**30Вт на всех портах, общий бюджет PoE **230Вт** |
| Шкаф Оцелот-2481 | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45 | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** |
| Шкаф Оцелот-2481T | Уличный управляемый 1Гбит/с коммутатор, четыре SFP-слота / восемь портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 8 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **4 портов SFP**,30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 230Вт** |
| Шкаф Оцелот-22F1 | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45 | 16 | Встроенный оптический кросс, все порты **1Гбит/с**, наличие **8 портов SFP**30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт** |
| Шкаф Оцелот-22F1T | Уличный управляемый коммутатор 1Гбит/с, 8 SFP-слотов / 16 портов RJ-45, встроенная система обогрева и вентиляции | 16 | Встроенный оптический кросс, все порты 1Гбит/с, наличие **8 портов SFP**30Вт на всех портах, общий бюджет **PoE 470Вт** |
|  |  |  | **…** | **…** | **…** |
| Комплект крепления на столб | Предназначен для крепления к столбу любых моделей шкафов Оцелот |  |  |
| Блок защиты БЗЭ | Грозозащита системы электропитания |  | Обеспечивает дополнительную защиту портов питания от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами. |
| Блок защиты БГЗП-4 | Грозозащита PoE на 4 интерфейса |  | Обеспечивает дополнительную защиту портов Ethernet от помех большой энергии, наведенных мощными грозовыми разрядами. |
| Комплект 4GM | Устройство удалённого контроля и управления по каналу GSM |  | Обеспечивает удалённый доступ к видеокамерам при неисправности основного канала связи |
| Комплект 4GR | Промышленный 3/4G-роутер для организации GSM-канала связи в случае невозможности/нерентабельности прокладки оптоволоконного кабеля |  | до 150 Мбит/сек., 2 SIM-карты, слот microSD |